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成果简介

本发明专利“移动式农产品贮藏系统及其操作方法”（ZL 201711011329.8）公开了一种移动式农产品贮藏系统，其为密封的壳体，壳体内设有隔热保温层，贮料仓，制冷仓和气体更换仓，隔热保温层包覆在贮料仓的外侧，制冷仓和气体更换仓设置在壳体的端部，贮料仓的顶部设有进料口连接在壳体外侧，贮料仓的底部设有出料口连通壳体外侧，贮料仓内不同高度上设有多块倾斜向下的引料板，相邻高度的两块引料板对称安装在贮料仓的两侧，贮料仓的底部为倾斜的底板；本发明将引料板与制冷管路结合起来，制冷管路不仅用于向贮料仓内部的制冷气体，还用于缓冲农产品在下落过程中产生的冲击力，避免农产品发生撞击而损坏；引料板和底板不仅仅用于引料和出料，与制冷管路的结合，方便制冷管路在贮料仓内均匀分布制冷气体。
本发明目的在于提供一种利用制冷组件和下料组件的组合，通过制冷气流辅助下料，通过下料设备辅助壳体内部的均匀制冷，解决了农产品转运过程中能量损耗问题的移动式农产品贮藏系统及其操作方法。
