附件 1：

苏州市农业科学院消防维护保养清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保项目 | | 苏州市农业科学院消防维护保养 | | | | |
|  | 项目设备名称 | | 单位 | 数量 | 运行状态 | 现场安装位置 |
| 电气系统 | 配电箱(柜) -1APsh、-1APcd2、-1AL0、-1APq、-1AL1、-1AL2、-1AEL、-1AFPf、AP0、AFPq、-AEL01、AEL02、AFP01、AFP02、AP-XF1、AP-XJ、AP-XF2、AP-XF3、AP-XF4 | | 套 | 19 | 完整无缺 | 地下室 |
| 配电箱(柜) 1AL0、APCO、1AEL、ALExf、 | | 套 | 4 | 完整无缺 | 一层强电间 |
| 2AL0、2AEL | | 套 | 2 | 完整无缺 | 二层强电间 |
| 3AL0、3AEL | | 套 | 2 | 完整无缺 | 三层强电间 |
| 4APrs、4AL0、4AP0、4AK0、4AEL、4AFPpy | | 套 | 6 | 完整无缺 | 四层强电间、裙房屋顶 |
| 5AP0、5AL0、5AEL | | 套 | 3 | 完整无缺 | 五层强电间 |
| 6AL0、6AP0、6AEL | | 套 | 3 | 完整无缺 | 六层强电间 |
| 7AL0、7AP0、7AEL | | 套 | 3 | 完整无缺 | 七层强电间 |
| 8AL0、8AP0、8AEL | | 套 | 3 | 完整无缺 | 八层强电间 |
| ATP1、ATPxf、DAFPwy、DAFPpy1、DAFPpy2、DAK0 | | 套 | 6 | 完整无缺 | 屋顶层 |
| ALG | | 套 | 1 | 完整无缺 | 门卫 |
| 室外路灯 | | 套 | 18 | 运行正常 | 室外 |
| 给排水  、 消防系统 | 室内消火栓泵 | | 套 | 2 | 完整无缺 | 地下室消防泵房 |
| 喷淋泵 | | 套 | 2 | 完整无缺 | 地下室消防泵房 |
| 室外消火栓泵 | | 套 | 2 | 完整无缺 | 地下室消防泵房 |
| 组合式消防控制柜 | | 套 | 1 | 完整无缺 | 一层消控中心 |
| 消防箱（含消防栓、水带、水枪、卷盘、灭火器ABC3\*2） | | 套 | 66 | 完整无缺 | 室内 |
| 屋顶箱泵一体化消防稳压、增压系统（含增压泵4台、气压罐2台、控制箱1台） | | 套 | 1 | 完整无缺 | 屋顶 |
| 水流指示 | | 套 | 10 | 运行正常 | 室内 |
| 湿式报警阀组 | | 套 | 3 | 运行正常 | 地下室 |
| 生活变频给水系统（含不锈钢拼装水箱1台，变频水泵3台，配套气压罐1台，微电解消毒器1台，紫外线杀菌器1台，变频控制柜1套） | | 套 | 1 | 完整无缺 | 地下室生活水泵房 |
| 潜水排水泵 | | 套 | 22 | 完整无缺 | 地下室 |
| 潜水排水泵控制箱 | | 套 | 11 | 完整无缺 | 地下室 |
| 隔油提升一体化设备 | | 套 | 1 | 完整无缺 | 地下室 |
| 火灾报警系统 | 消防报警主机 | | 台 | 1 | 运行正常 | 一层消控室 |
| 防火门监控器主机 | | 台 | 1 | 运行正常 | 一层消控室 |
| 电气火灾监控主机 | | 台 | 1 | 运行正常 | 一层消控室 |
| 消防设备电源监控器主机 | | 台 | 1 | 运行正常 | 一层消控室 |
| 感烟探测器 | | 台 | 373 | 运行正常 | 室内 |
| 消防广播 | | 台 | 58 | 运行正常 | 室内 |
| 声光报警器 | | 台 | 27 | 运行正常 | 室内 |
| 手动报警按钮带电话插孔 | | 台 | 27 | 运行正常 | 室内 |
| 消火栓按钮 | | 台 | 66 | 运行正常 | 室内 |
| 火警电话分机 | | 台 | 21 | 运行正常 | 室内 |
| 电话插座 | | 台 | 1 | 运行正常 | 一层消控室 |
| 广播喇叭 | | 台 | 88 | 运行正常 | 室内 |
| 通风系统 | 混流式排风机（含控制箱） | | 台 | 2 | 运行正常 | 地下室PF2.3 |
| 混流式排风机（含控制箱） | | 台 | 1 | 运行正常 | 厨房PF1 |
| 混流加压风机（含控制箱） | | 台 | 2 | 运行正常 | 屋顶层SF1.SF2 |
| 消防高温排烟风机（含控制箱） | | 台 | 2 | 运行正常 | 屋顶层PY1.PY2 |
| 室外消防 | 室外消防栓 | | 套 | 4 | 运行正常 | 室外 |
| 消防水泵接合器 | | 套 | 2 | 运行正常 | 室外 |
| 喷淋水泵接合器 | | 套 | 2 | 运行正常 | 室外 |